Analista orienta o operador

Controla a Bomba

Consulta o CLP

Painel de regulagem

Integrador CLP

A chave de liga e desliga

Instala o inversor

Liga o inversor de Frequência

Regula o inversor

Desliga o inversor

