**13. Lista de Características - Priorizada x Esforço x Risco x Baseline**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Características** | **Prioridades** | **Esforço** | **Risco** |
| 13 | Refrigeração passiva | Crítico | Alta | Alto |
| 14 | Falha segura | Crítico | Alto | Alto |
| 19 | Atender especificações normativas | Crítico | Alto | Alto |
| 01 | Fácil locomoção | Crítico | Baixo | Baixo |
| 03 | Resistente às intempéries | Crítico | Baixo | Baixo |
| 12 | Refrigerado a ar | Crítico | Baixo | Baixo |
| 18 | Parada de emergência | Crítico | Baixo | Baixo |
| 20 | Conectores padrão ABNT | Crítico | Baixo | Baixo |
| 02 | Mais barato que a solução existente | Crítico | Médio | Médio |
| 07 | Conexão com CLP | Crítico | Médio | Médio |
| 16 | Robusto | Crítico | Médio | Médio |
| 26 | Eficiência energética mínima acima de 90% | Crítico | Médio | Médio |
| 24 | Alertas de segurança | Importante | Baixo | Baixo |
| 22 | Log de consumo de energia | Importante | Baixo | Baixo |
| 23 | Log de falhas | Importante | Baixo | Baixo |
|  | **Baseline 1** | | | |
| 11 | Manual, sistema e interface em múltiplos idiomas | Importante | Alto | Alto |
| 04 | Uso fácil da interface | Importante | Baixo | Baixo |
| 06 | Toutch screen | Importante | Baixo | Baixo |
| 15 | Funcionamento em corrente contínua | Importante | Baixo | Baixo |
| 21 | Conexão serial | Importante | Baixo | Baixo |
| 10 | Conector RJ45 para rede 10/100 | Importante | Médio | Médio |
|  | **Baseline 2** | | | |
| 08 | Bluetooth | Útil | Alto | Alto |
| 05 | Tela e-ink | Útil | Baixo | Alto |
| 17 | Visor iluminado | Útil | Baixo | Baixo |
| 09 | WiFi | Útil | Médio | Médio |
| 25 | Painel destacável | Útil | Baixo | Baixo |
|  | **Baseline 3** | | | |