**13. Lista de Características - Priorizada x Esforço x Risco x Baseline**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Características** | **Prioridades** | **Esforço** | **Risco** |
| Refrigeração passiva | Crítico | Alta | Alto |
| Falha segura | Crítico | Alto | Alto |
| Atender especificações normativas | Crítico | Alto | Alto |
| Fácil locomoção | Crítico | Baixo | Baixo |
| Resistente às intempéries | Crítico | Baixo | Baixo |
| Refrigerado a ar | Crítico | Baixo | Baixo |
| Parada de emergência | Crítico | Baixo | Baixo |
| Conectores padrão ABNT | Crítico | Baixo | Baixo |
| Mais barato que a solução existente | Crítico | Médio | Médio |
| Conexão com CLP | Crítico | Médio | Médio |
| Robusto | Crítico | Médio | Médio |
| Eficiência energética mínima acima de 90% | Crítico | Médio | Médio |
| Alertas de segurança | Importante | Baixo | Baixo |
| Log de consumo de energia | Importante | Baixo | Baixo |
| Log de falhas | Importante | Baixo | Baixo |
| **Baseline 1** | | | |
| Manual, sistema e interface em múltiplos idiomas | Importante | Alto | Alto |
| Uso fácil da interface | Importante | Baixo | Baixo |
| Toutch screen | Importante | Baixo | Baixo |
| Funcionamento em corrente contínua | Importante | Baixo | Baixo |
| Conexão serial | Importante | Baixo | Baixo |
| Conector RJ45 para rede 10/100 | Importante | Médio | Médio |
| **Baseline 2** | | | |
| Bluetooth | Útil | Alto | Alto |
| Tela e-ink | Útil | Baixo | Alto |
| Visor iluminado | Útil | Baixo | Baixo |
| WiFi | Útil | Médio | Médio |
| Painel destacável | Útil | Baixo | Baixo |
| **Baseline 3** | | | |